|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GMINA KRZYKOSY** | |  |  |  |  |
| LP | miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej | nr działki miejsca montażu instalacji | zainstalowana moc przyłączeniowa kW | ilość zużywanej energii elektrycznej rocznie kWh | planowana moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej |
| 1 | na budynku mieszkalnym | 264/1 | 3 | 4500 | 5 |
| 2 | na budynku mieszkalnym | 192/1 | 11 | 7000 | 5 |
| 3 | na budynku mieszkalnym | 467/1 | 11 | 4222 | 5 |
| 4 | na budynku mieszkalnym | 429/1,430/4 | 9 | 3000 | 5 |
| 5 | na budynku mieszkalnym | 219/13 | 7 | 2600 | 5 |
| 6 | na budynku mieszkalnym | 340/3 | 12 | 3000 | 5 |
| 7 | na budynku gospodarczym | 77/8 | 14 | 16860 | 5 |
| 8 | na budynku mieszkalnym | 51 | 32 | 21000 | 5 |
| 9 | na budynku mieszkalnym | 164/1 | 12 | 2500 | 5 |
| 10 | na budynku mieszkalnym | 285/25 | 7 | 3000 | 4 |
| 11 | na budynku mieszkalnym | 110/8 | 11 | 10000 | 5 |
| 12 | na budynku mieszkalnym | 81 | 27 | 3900 | 4 |
| 13 | na budynku mieszkalnym | 320/1 | 4 | 4000 | 4 |
| 14 | na budynku mieszkalnym | 1014 | 14 | 7800 | 5 |
| 15 | na budynku mieszkalnym | 54/7 | 7 | 3000 | 4 |
| 16 | na budynku mieszkalnym | 47/3 | 7 | 4000 | 5 |
| 17 | na budynku mieszkalnym | 256/20 | 7 | 3000 | 5 |
| 18 | na budynku mieszkalnym | 347/1 | 11 | 3000 | 4 |
| 19 | na budynku mieszkalnym | 312/2,312/1 | 16 | 3300 | 5 |
| 20 | na budynku mieszkalnym | 212/1 | 16 | 8000 | 5 |
| 21 | na budynku mieszkalnym | 96 | 35 | 3500 | 4 |
| 22 | na budynku mieszkalnym | 213 | 20 | 10000 | 5 |
| 23 | na budynku mieszkalnym | 380 | 17 | 2700 | 5 |
| 24 | na budynku mieszkalnym | 219/9 | 9 | 6000 | 5 |
| 25 | na budynku mieszkalnym | 256/35 | 7 | 4000 | 5 |
| 26 | na budynku mieszkalnym | 103/9 | 25 | 6000 | 5 |
| 27 | na budynku mieszkalnym | 513 | 15 | 3600 | 4 |
| 28 | na budynku mieszkalnym | 272 | 14 | 5000 | 5 |
| 29 | na budynku mieszkalnym | 601 | 11 | 2500 | 5 |
| 30 | na budynku mieszkalnym | 203 | 17 | 3000 | 5 |
| 31 | na budynku mieszkalnym | 407/1 | 9 | 2500 | 4 |
| 32 | na budynku mieszkalnym | 272/5,272/6 | 11 | 1500 | 5 |
| 33 | na budynku mieszkalnym | 100/2,109 | 16 | 4500 | 5 |
| 34 | na budynku mieszkalnym | 244 | 22 | 7000 | 4 |
| 35 | na budynku mieszkalnym | 103/8 | 14 | 10000 | 5 |
| 36 | na budynku mieszkalnym | 407/3 | 10 | 2500 | 4 |
| 37 | na budynku mieszkalnym | 280/3 | 9 | - | 5 |
| 38 | na budynku mieszkalnym | 1045 | 7 | 2800 | 4 |
| 39 | na budynku mieszkalnym | 991 | 9 | 3500 | 5 |
| 40 | na budynku mieszkalnym | 261/7 | 12 | 3076 | 4 |
| 41 | na budynku mieszkalnym | 99/15 | 16 | 4300 | 4 |
| 42 | na budynku mieszkalnym | 219/8 | 7 | 1930 | 5 |
| 43 | na budynku mieszkalnym | 146/4 | 11 | 5000 | 5 |
| 44 | na budynku mieszkalnym | 442 | 14 | 3145 | 5 |
| 45 | na budynku mieszkalnym | 467/3 | 11 | 5600 | 5 |
| 46 | na budynku gospodarczym | 278/1 | 11 | 3000 | 4 |
| 47 | na budynku mieszkalnym | 103/6 | 12 | 2000 | 5 |
| 48 | na budynku mieszkalnym | 468 | 11 | 7200 | 5 |
| 49 | na budynku mieszkalnym | 13 | 14 | 3000 | 5 |
| 50 | na budynku mieszkalnym | 124/4 | 14 | 4200 | 5 |
| 51 | na budynku mieszkalnym | 481/2 | 9 | 4500 | 5 |
| 52 | na budynku mieszkalnym | 36/7 | 11 | - | 5 |
| 53 | na budynku mieszkalnym | 395/2 | 11 | 5400 | 5 |
| 54 | na budynku mieszkalnym | 311/1 | 9 | 2000 | 3 |
| 55 | na budynku mieszkalnym | 249/2 | 5 | 5064 | 5 |
| 56 | na budynku mieszkalnym | 263/1 | 9 | 5644 | 5 |
| 57 | na budynku mieszkalnym | 267/6 | 3 | 2458 | 4 |
| 58 | na budynku mieszkalnym | 356 | 22 | 3000 | 5 |
| 59 | na budynku mieszkalnym | 1009 | 11 | 6000 | 5 |
| 60 | na budynku mieszkalnym | 285/12 | 7 | 4500 | 5 |
| 61 | na budynku mieszkalnym | 170/4 | 11 | 2500 | 5 |
| 62 | na budynku mieszkalnym | 36/15 | 9 | - | 5 |
| 63 | na budynku mieszkalnym | 317/1 | 14 | 5000 | 4 |
| 64 | na budynku mieszkalnym | 183 | 14 | 3800 | 5 |
| 65 | na budynku mieszkalnym | 258/2 | 16 | 5000 | 5 |
| 66 | na budynku mieszkalnym | 266 | 11 | 4000 | 5 |
| 67 | na budynku mieszkalnym | 216/3 | 15 | 2450 | 5 |
| 68 | na budynku mieszkalnym | 426 | 14 | 5000 | 5 |
| 69 | na budynku mieszkalnym | 76/1 | 12 | 4500 | 5 |
| 70 | na budynku mieszkalnym | 99/25, 301/4 | 11 | 3800 | 5 |
| 71 | na budynku mieszkalnym | 124/2 | 9 | 2900 | 5 |
| 72 | na budynku mieszkalnym | 380/1 | 22 | - | 5 |
| 73 | na budynku mieszkalnym | 73 | 17 | 4800 | 5 |
| 74 | na budynku mieszkalnym | 334 | 17 | 4800 | 5 |
| 75 | na budynku mieszkalnym | 121/8 | 11 | 1600 | 3 |
| 76 | na budynku mieszkalnym | 309/1 | 11 | 3000 | 3 |
| 77 | na budynku mieszkalnym | 54/27 | 7 | 2900 | 3 |
| 78 | na budynku mieszkalnym | 248 | 22 | 3000 | 3 |
| 79 | na budynku mieszkalnym | 243/1 | 14 | 3300 | 3 |
| 80 | na budynku mieszkalnym | 407/4 | 4 | 2400 | 4 |
| 81 | na budynku mieszkalnym | 45/2 | - | 2500 | 4 |
| 82 | na budynku mieszkalnym | 225/1 | 14 | 10344 | 5 |
| 83 | na budynku mieszkalnym | 321/1 | 11 | 5000 | 5 |
| 84 | na budynku mieszkalnym | 326 | 12 | - | 5 |
| 85 | na budynku mieszkalnym | 75/2 | 10 | 3500 | 4 |
| 86 | na budynku mieszkalnym | 265/2 | 14 | 5000 | 5 |
| 87 | na budynku mieszkalnym | 285/30,281/22 | 7 | 4200 | 4 |
| 88 | na budynku gospodarczym | 215/1,215/2 | 14 | 11000 | 5 |
| 89 | na budynku mieszkalnym | 277/4 | 9 | 6000 | 5 |
| 90 | na gruncie | 1052/1 | 7 | 2800 | 5 |
| 91 | na budynku mieszkalnym | 271/1,273/3 | 16 | 3600 | 5 |
| 92 | na gruncie | 259 | 11 | 6000 | 5 |
| 93 | na budynku mieszkalnym | 62/40 | 11 | 13000 | 5 |
| 94 | na budynku mieszkalnym | 510/1 | 11 | 2000 | 5 |
| 95 | na budynku mieszkalnym | 311/8 | 11 | 4000 | 4 |
| 96 | na budynku mieszkalnym | 468 | 12 | 2700 | 5 |
| 97 | na budynku mieszkalnym | 445/3 | 14 | 2400 | 3 |
| 98 | na budynku mieszkalnym | 1041 | 11 | 3079 | 5 |
| 99 | na budynku mieszkalnym | 135/1 | 9 | 4000 | 5 |
| 100 | na budynku mieszkalnym | 206/1 | 13 | 12000 | 5 |
| 101 | na budynku mieszkalnym | 484 | 16 | 8000 | 5 |
| 102 | na budynku mieszkalnym | 455 | 11 | 7200 | 5 |
| 103 | na budynku mieszkalnym | 258/5 | 12 | 2600 | 4 |
| 104 | na budynku mieszkalnym | 281/21,285/29 | 7 | 4000 | 3 |
| 105 | na budynku mieszkalnym | 54/9 | - | - | 3 |
| 106 | na budynku mieszkalnym | 270 | 14 | 3900 | 5 |
| 107 | na budynku mieszkalnym | 230/1 | 17 | 1500 | 5 |
| 108 | na budynku mieszkalnym | 612 | 11 | 4500 | 5 |
| 109 | na budynku gospodarczym | 217/1 | - | 5000 | 5 |
| 110 | na budynku mieszkalnym | 226/4 | 14 | 6300 | 5 |
| 111 | na budynku mieszkalnym | 535/1 | 9 | 3000 | 4 |
| 112 | na budynku mieszkalnym | 170/13 | 9 | - | 5 |
| 113 | na budynku mieszkalnym | 462 | 11 | 5300 | 5 |
| 114 | na budynku mieszkalnym | 110/15 | 16 | 4500 | 5 |
| 115 | na budynku mieszkalnym | 227/39 | 12 | - | 5 |
| 116 | na budynku mieszkalnym | 997 | 11 | 3700 | 5 |
| 117 | na budynku mieszkalnym | 104/1,103/1 | 11 | 7000 | 5 |
| 118 | na budynku mieszkalnym | 333/1 | 32 | 3500 | 4 |
| 119 | na budynku mieszkalnym | 219/15 | 11 | 2000 | 4 |
| 120 | na budynku mieszkalnym | 10 | 32 | 5000 | 4 |
| 121 | na budynku mieszkalnym | 219/10 | 4 | - | 4 |
| 122 | na budynku mieszkalnym | 976/7 | 11 | 2800 | 4 |
| 123 | na budynku mieszkalnym | 151 | 16 | 6200 | 5 |
| 124 | na budynku mieszkalnym | 281/16 | 7 | 3000 | 4 |
| 125 | na budynku mieszkalnym | 224 | 12 | 6000 | 5 |
| 126 | na budynku mieszkalnym | 445/1 | 11 | 2700 | 5 |
| 127 | na budynku mieszkalnym | 176/2 | 15 | 2700 | 5 |
| 128 | na budynku mieszkalnym | 176/1 | 10 | 2700 | 5 |
| 129 | na budynku mieszkalnym | 63/4 | 32 | 6000 | 5 |
| 130 | na budynku mieszkalnym | 97/3 | 5 | 8536 | 5 |
| 131 | na budynku mieszkalnym | 203 | 11 | 4200 | 5 |
| 132 | na budynku mieszkalnym | 243/1 | 11 | 3000 | 5 |
| 133 | na budynku mieszkalnym | 451 | 22 | 4200 | 5 |
| 134 | na budynku mieszkalnym | 293/1 | 20 | 7000 | 5 |
| 135 | na budynku mieszkalnym | 63/3 | 7 | - | 4 |
| 136 | na budynku mieszkalnym | 574/1 | - | - | 5 |
| 137 | na budynku mieszkalnym | 307/3 | 9 | 3128 | 4 |
| 138 | na budynku mieszkalnym | 256/1 | 10 | - | 5 |
| 139 | na budynku mieszkalnym | 288/3 | - | 2490 | 4 |
| 140 | na budynku mieszkalnym | 366 | 16 | 1600 | 5 |
| 141 | na budynku mieszkalnym | 599 | 35 | 20000 | 5 |
| 142 | na budynku mieszkalnym | 256/25 | 10 | - | 5 |
| 143 | na budynku mieszkalnym | 230/4 | 21 | 7500 | 5 |
| 144 | na budynku mieszkalnym | 77/1 | 12 | 3022 | 5 |
| 145 | na budynku mieszkalnym | 368/18 | 9 | 4585 | 5 |
| 146 | na budynku mieszkalnym | 103 | 11 | 3200 | 5 |
| 147 | na budynku mieszkalnym | 227/45 | 11 | 3680 | 4 |
| 148 | na budynku mieszkalnym | 400 | 16 | - | 5 |
| 149 | na budynku mieszkalnym | 226/11 | 15 | 2000 | 5 |
| 150 | na budynku mieszkalnym | 265/1 | 9 | 2500 | 5 |
| 151 | na budynku mieszkalnym | 412,413 | 16 | 3400 | 3 |
| 152 | na budynku mieszkalnym | 165/3 | 5 | 3800 | 5 |
| 153 | na budynku mieszkalnym | 368/16 | 12 | - | 4 |
| 154 | na budynku mieszkalnym | 297/7 | 32 | - | 5 |
| 155 | na budynku mieszkalnym | 464 | 14 | 2000 | 5 |
| 156 | na budynku mieszkalnym | 454/1 | 15 | 5000 | 5 |
| 157 | na budynku mieszkalnym | 255/1 | 9 | 2300 | 5 |
| 158 | na budynku mieszkalnym | 359/2 | 7 | 3000 | 4 |
| 159 | na budynku mieszkalnym | 436/4 | 16 | 6000 | 5 |
| 160 | na budynku mieszkalnym | 184/2 | 9 | 1700 | 5 |
| 161 | na budynku mieszkalnym | 224/4 | 7 | 4900 | 5 |
| 162 | na budynku mieszkalnym | 452 | 17 | 5186 | 4 |
| 163 | na budynku mieszkalnym | 180/1 | 11 | 5329 | 5 |
| 164 | na budynku mieszkalnym | 144/18 | 9 | 6500 | 5 |
| 165 | na budynku mieszkalnym | 110/14 | - | - | 5 |
| 166 | na budynku mieszkalnym | 227/42 | 12 | 3000 | 5 |
| 167 | na budynku gospodarczym | 90 | 10,5 | 2400 | 5 |
| 168 | na budynku mieszkalnym | 210 | 14 | 8000 | 4 |
| 169 | na budynku mieszkalnym | 374/2 | 11 | 4583 | 5 |
| 170 | na budynku mieszkalnym | 36/13 | - | - | 5 |
| 171 | na budynku mieszkalnym | 447 | 27 | 1000 | 5 |
| 172 | na budynku mieszkalnym | 13,11/1 | 27 | 6198 | 5 |
| 173 | na budynku mieszkalnym | 187/13 187/7 | 7 | 3000 | 4 |
| 174 | na budynku mieszkalnym | 352/1 | 9 | 3200 | 5 |
| 175 | na budynku mieszkalnym | 6/3 | 14 | - | 3 |
| 176 | na budynku mieszkalnym | 582 | 20 | 6000 | 5 |
| 177 | na budynku mieszkalnym | 103/3 | 7 | 2300 | 5 |
| 178 | na budynku mieszkalnym | 377/9 | 11 | - | 5 |
| 179 | na budynku mieszkalnym | 207/1 | 27 | 14000 | 5 |
| 180 | na budynku mieszkalnym | 164/13 | 14 | - | 5 |
| 181 | na budynku mieszkalnym | 12 | 9 | - | 4 |
| 182 | na gruncie lub budynku gospodarczym | 281/17 | 7 | 3079 | 4 |
| 183 | na budynku mieszkalnym | 227/38 | 11 | 3500 | 5 |
| 184 | na gruncie lub budynku gospodarczym | 451/1 | 14 | 16000 | 5 |
| 185 | na budynku mieszkalnym | 368/20 | 7 | 2600 | 4 |
| 186 | na budynku mieszkalnym | 281/15 | 7 | 2100 | 4 |
| 187 | na budynku mieszkalnym | 286/17 | 9,6 | 4000 | 3 |
| 188 | na budynku mieszkalnym | 298 | - | 3000 | 4 |
| 189 | na budynku mieszkalnym | 108/1 | 11 | 5000 | 5 |
| 190 | na budynku mieszkalnym | 340 | 4 | 3655 | 4 |
| 191 | na budynku mieszkalnym | 402/1 | - | 2613 | 3 |
| 192 | na budynku mieszkalnym | 477/2 | 27 | 7000 | 5 |
| 193 | na budynku mieszkalnym | 482 | 17 | 12000 | 4 |
| 194 | na budynku mieszkalnym | 179 |  | 7000 | 5 |
| 195 | na budynku mieszkalnym | 473/2 | 17 | 14000 | 4 |
| 196 | na budynku mieszkalnym | 256 | 11 | 6000 | 4 |