Załącznik nr 1

Gmina Kleszczewo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **nr działki miejsca montażu instalacji** | **rodzaj budynku mieszkalny /gospodarczy** | **zainstalowana moc przyłączeniowa kW** | **ilość zużywanej energii elektrycznej rocznie kWh** | **planowana moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej** |
| 1 | 9/2 | mieszkalny | 15 | 3000 | 5 |
| 2 | 73/6 | mieszkalny | 16 | 6000 | 2 |
| 3 | 59/1 | mieszkalny | 11 | 12000 | 5 |
| 4 | 193/4 | mieszkalny | 9 | 4500 | 4 |
| 5 | 91/5 | mieszkalny | 11 | 5000 | 5 |
| 6 | 193/1 | mieszkalny | 9 | 4000 | 4 |
| 7 | 112/4 | mieszkalny | 16 | 4800 | 5 |
| 8 | 435 | mieszkalny | 10 | 2800 | 4 |
| 9 | 23 | mieszkalny | 15 | 3000 | 5 |
| 10 | 74/8 | mieszkalny | 11 | 16000 | 5 |
| 11 | 112/3 | mieszkalny | 9 | 4000 | 5 |
| 12 | 64//1 | mieszkalny | 9 | 2000 | 3 |
| 13 | 458 | mieszkalny | 11 | 4800 | 5 |
| 14 | 193/15 | mieszkalny | 9 | 4000 | 6 |
| 15 | 145/4 | mieszkalny | 7 | 2800 | 5 |
| 16 | 74/2 74/3 | mieszkalny | 11 | 2400 | 4 |
| 17 | 437 | mieszkalny | 9 | 4129 | 5 |
| 18 | 535 | mieszkalny | 4 | 2280 | 3 |
| 19 | 339/4 | mieszkalny | 9 | 3000 | 3 |
| 20 | 50/2 | mieszkalny | 12 | 2700 | 2 |
| 21 | 15/7 | mieszkalny | 12 | 6000 | 5 |
| 22 | 112/1 | mieszkalny | 7 | 7500 | 8 |
| 23 | 60/2 | mieszkalny | 12 | 3500 | 3 |
| 24 | 67 | gospodarczy | 16 | 4600 | 5 |
| 25 | 64/2 | mieszkalny | 40 | 4000 | 5 |
| 26 | 128/21 | mieszkalny | 9 | 4000 | 4 |
| 27 | 30/1 | mieszkalny | 14 | 6000 | 5 |
| 28 | 59 | mieszkalny | 14 | 2700 | 5 |
| 29 | 788 | mieszkalny | 5 | 1700 | 2 |
| 30 | 50/1 | mieszkalny | 9 | 4000 | 5 |
| 31 | 793 | mieszkalny | 2 | 1400 | 2 |
| 32 | 13/30 | mieszkalny | 12 | 5700 | 5 |
| 33 | 73/7 | mieszkalny | 16 | 6000 | 2 |
| 34 | 265/25 | mieszkalny | 5 | 1200 | 2 |
| 35 | 127/1 | gospodarczy | 12 | 3500 | 5 |
| 36 | 112/4 | mieszkalny | 12 | 3500 | 5 |
| 37 | 84/4 | mieszkalny | 11 | 6325 | 5 |
| 38 | 60/1 | mieszkalny | 22 | 4200 | 5 |
| 39 | 103/1 | mieszkalny | 15 | 2800 | 3 |
| 40 | 151, 150/2 | mieszkalny | 5 | 4200 | 5 |
| 41 | 67/8 | mieszkalny | 12 | 3500 | 5 |
| 42 | 436 | mieszkalny | 11 | 4600 | 4 |
| 43 | 193/27 | mieszkalny | 16 | 4100 | 2 |
| 44 | 57 | mieszkalny | 17 | 4300 | 5 |
| 45 | 635 zmiana na 635/2 | mieszkalny | 9 | 8758 | 3 |
| 46 | 174 | mieszkalny | 32 | 4300 | 5 |
| 47 | 254 | mieszkalny | 9 | 3000 | 5 |
| 48 | 278/2 | mieszkalny | 17 | 3380 | 5 |
| 49 | 86/5 | mieszkalny | 9 | 4000 | 5 |
| 50 | 370/6, 369/8 | mieszkalny | 16 | 3000 | 5 |
| 51 | 204 | mieszkalny | 9 | 7300 | 9 |
| 52 | 44/8 | mieszkalny | 9 | 2800 | 5 |
| 53 | 119/5 | mieszkalny | powyżej 12 | 2900 | 12 |
| 54 | 93/9 | mieszkalny | 9 | 2200 | 5 |
| 55 | 70/38 | mieszkalny | 12 | 3500 | 5 |
| 56 | 453/2 | mieszkalny | 16. | 3223 | 5 |
| 57 | 540 | mieszkalny | 7 | 4000 | 5 |
| 58 | 111/14 | mieszkalny | 12 | 4000 | 6 |
| 59 | 127/8 | mieszkalny | 22 | 4500 | 5 |
| 60 | 208/82 | mieszkalny | 11 | 13400 | 4 |
| 61 | 138/15 | mieszkalny | powyżej 3 | 3400 | 3 |
| 62 | 84/2 | mieszkalny | 11 | 6600 | 5 |
| 63 | 22/1 | mieszkalny | 16 | 1890 | 5 |
| 64 | 483/18 | mieszkalny | 9 | 4500 | 4 |
| 65 | 666 | mieszkalny | 11 | 3500 | 4 |
| 66 | 141/1 | mieszkalny | 15 | 3000 | 5 |
| 67 | 70/26 | mieszkalny | 12 | 4500 | 6 |
| 68 | 206 | mieszkalny | 9 | 3600 | 5 |
| 69 | 113/3 | mieszkalny | 9 | 7000 | 9 |
| 70 | 193/18 | mieszkalny | 16 | 2960 | 11 |
| 71 | 442/15 | mieszkalny | 9 | 1500 | 5 |
| 72 | 255/9 | mieszkalny | 11 | 4000 | 5 |
| 73 | 70/2 | mieszkalny | 9 | 3200 | 5 |
| 74 | 65/19 | mieszkalny | 9 | 5000 | 8 |
| 75 | 208/39 | mieszkalny | 12 | 3742 | 5 |
| 76 | 111/13 zmiana na 337/1 i 337/3 | mieszkalny | 11 | 4000 | 4 |
| 77 | 514 | mieszkalny | 7 | 2400 | 4 |
| 78 | 205 | mieszkalny | 9 | 3600 | 5 |
| 79 | 105/10 | mieszkalny | 9 | 3200 | 4 |
| 80 | 318 | mieszkalny | 14 | 2467 | 4 |
| 81 | 783 | mieszkalny | 5 | 1800 | 3 |
| 82 | 561 | mieszkalny | 11 | 2300 | 4 |
| 83 | 145/3 | mieszkalny | 11 | 3120 | 4 |
| 84 | 198 | mieszkalny | 11 | 3000 | 5 |
| 85 | 26//1 | mieszkalny | 11 | 3700 | 5 |
| 86 | 40/4 | mieszkalny | 16 | 4260 | 5 |
| 87 | 15//1 | mieszkalny | 9 | 4000 | 5 |
| 88 | 744/1 | mieszkalny | 11 | 1434 | 3 |
| 89 | 38/13 | mieszkalny | 9 | 5000 | 5 |
| 90 | 75/4 | gospodarczy | 14 | 11600 | 5 |
| 91 | 111/11 | mieszkalny | 20 | 12000 | 5 |
| 92 | 83/3 | mieszkalny | 14 | 3500 | 5 |
| 93 | 193/14 | mieszkalny | powyżej 5 | 4000 | 5 |
| 94 | 72/21 | mieszkalny | 7 | 4900 | 5 |
| 95 | 208/162 | mieszkalny | 5 | 4000 | 5 |
| 96 | 208/139 208/128 | mieszkalny | 11 | 3000 | 5 |
| 97 | 112/15 | mieszkalny | 14 | 4700 | 5 |
| 98 | 222/2 222/4 | mieszkalny | 10 | 11294 | 5 |
| 99 | 70/1 | mieszkalny | 16 | b.d. | 5 |
| 100 | 286/8 | mieszkalny | 9 | 3000 | 5 |
| 101 | 483/15 | mieszkalny | 9 | 8000 | 7 |
| 102 | 874 | mieszkalny | 9 | 5000 | 5 |
| 103 | 71/2 | mieszkalny | 9 | 4000 | 5 |
| 104 | 496/6 | mieszkalny | 9 | 1300 | 5 |
| 105 | 79/13 | mieszkalny | 9 | 4000 | 3 |
| 106 | 353 | mieszkalny | 7 | 8000 | 3 |
| 107 | 532 | mieszkalny | 7 | 4222 | 3 |
| 108 | 38/6 | mieszkalny | 12 | bd | 3 |
| 109 | 260/28 | mieszkalny | 9 | 4771 | 3 |
| 110 | 524/1 | mieszkalny | 13 | 3000 | 3 |
| 111 | 116/2 | mieszkalny | 4 | b.d | 3 |
| 112 | 15/17 | mieszkalny | 12 | 2000 | 3 |
| 113 | 251 | mieszkalny | 16 | b.d | 3 |
| 114 | 113/6 | mieszkalny | 12 | 1900 | 3 |
| 115 | 517 | mieszkalny | 9 | 4300 | 3 |
| 116 | 260/19 | mieszkalny | 7 | 3000 | 3 |
| 117 | 494/4 zmiana na 496/4 | mieszkalny | 9 | 1500 | 3 |
| 118 | 260/17, 260/18 | mieszkalny | 9 | 3645 | 3 |
| 119 | 112/21 | mieszkalny | 9 | 3200 | 3 |
| 120 | 3/21 | mieszkalny | 9 | 3300 | 3 |
| 121 | 3/21 | mieszkalny | 9 | 1500 | 3 |
| 122 | 112/14 | mieszkalny | 7 | 4700 | 3 |
| 123 | 337/6 | mieszkalny | 16 | 2500 | 3 |
| 124 | 214/41 | mieszkalny | 11 | 10000 | 3 |
| 125 | 134/20 | mieszkalny |  | 2000 | 3 |
| 126 | 44/1 | mieszkalny | 11 | 12000 | 3 |
| 127 | 249 | mieszkalny | 11 | 4100 | 3 |
| 128 | 622/1 | mieszkalny | 16 | b.d. | 3 |
| 129 | 14/9 | mieszkalny | b.d | 4000 | 3 |
| 130 | 208/100 | mieszkalny | 12 | 4000 | 3 |
| 131 | 341/3 | mieszkalny | 7 | 3000 | 3 |
| 132 | 299 | mieszkalny | b.d. | 2400 | 3 |
| 133 | 113/1 | mieszkalny | 7 | 2000 | 3 |